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	Nama Pekerjaan: Instalasi……
Unit: Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan
	Tanggal: (isi tgl pengajuan)
Pelaksana: (Nama Vendor)
No tiket kunjungan: 

	ALAT PELINDUNG YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN:
1. Pelindung tangan
2. …



	No
	Aktivitas
	Potensi Bahaya
	Risiko
	Rekomendasi Prosedur Kerja Secara Aman
	Penanggung Jawab

	PERSIAPAN PEKERJAAN

	1.
	Perizinan pekerjaan
	Cedera tangan

	Sedang
	a. Memastikan lokasi kerja aman
b. Melakukan dan menjaga koordinasi agar pekerjaan berjalan dengan lancar
	OPD

	2.
	Persiapan pelaksanaan pekerjaan
	a. Terjepit
b. Terjatuh 
c. Tergores
d. Terkena aliran listrik
	Sedang
	a. Menggunakan APD seperti sarung tangan, sepatu karet, dan lain-lain
b. Memeriksa alat kerja sebelum pelaksanaan kegiatan
c. Memastikan alat kerja dalam kondisi baik
d. Memeriksa lokasi kerja untuk memastikan lokasi kerja dalam kondisi aman
	Pihak Ketiga

	PELAKSANAAN PEKERJAAN

	1.
	Pelepasan Perangkat
a. Device Packing
	a. Tergelincir
b. Terjatuh 
c. Tergores
d. Terkena aliran listrik
e. Terjepit oleh benda
	Tinggi
	a. Menggunakan APD seperti sarung tangan, sepatu karet, masker, dan lain-lain
b. Menjaga koordinasi tim kerja dengan baik agar pekerjaan dapat dilaksanakan
	Pihak Ketiga

	2.
	Mobilisasi Pemindahan Perangkat
	a. Tergelincir
b. Kecelakaan kendaraan
c. Kerugian materil
	Tinggi
	a. Memastikan driver kendaraan dalam baik dan memiliki SIM
b. Memeriksa kondisi kendaraan
c. Memperhatika posisi & sikap tubuh saat mengangkat peralatan
d. Memastikan benda yang diangkat tidak melebihi kapasitas (tidak lebih dari 30 kg)  
	Pihak Ketiga

	3.
	Pemasangan Perangkat
	a. Tergelincir
b. Terjatuh 
c. Tergores
d. Terkena aliran listrik
e. Terjepit oleh benda
	Tinggi
	a. Menggunakan APD seperti sarung tangan, sepatu karet, masker, dan lain-lain
b. Menjaga koordinasi tim kerja dengan baik agar pekerjaan dapat dilaksanakan
	Pihak Ketiga

	PENYELESAIAN PEKERJAAN

	1.
	Turn On perangkat
	a. Terkena aliran listrik
	Rendah
	a. Menjaga koordinasi tim kerja dengan baik agar pekerjaan dapat dilaksanakan
	Pihak Ketiga

	2.
	Pembersihan lokasi kerja
	a. Tergelincir
b. Terjatuh 
c. Tergores
d. Terkena aliran listrik
	Sedang
	a. Menggunakan APD seperti sarung tangan, sepatu karet, masker, dan lain-lain
b. Menjaga koordinasi tim kerja dengan baik agar pekerjaan dapat dilaksanakan
	Pihak Ketiga




	Pelaksana Pekerjaan
	Pengawas Pekerjaan

	






(Nama vendor)
	





(Tim Operasional Pusat Data)
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	IZIN KERJA 

	1. Tiket Kunjungan : 

	Jenis Izin 

	☐ Kerja panas (hot work)
	☐ Kerja Dingin (Cold Work)
	☐ Ruang Terbatas (Confined Space)
	☐ Pipa (Piping)
	☐ Galian (Exacavation)

	☐ Kegiatan Menyebabkan Downtime
	☐ ……..
	☐ ……..
	☐ ……..
	☐ ……..

	

	2. Deskripsi/ Lokasi Pekerjaan 
	Masa Berlaku Izin 

	….





Jumlah pekerja           :
Peminta Izin                : (Nama vendor)
Tanggal Permohonan :
Pemegang Izin            : (Nama vendor)
	Dari tanggal        : (isi tgl mulai instalasi)
Sampai Tanggal : (isi tgl selesai kontrak)
Pemberi Izin






(Tim Operasional Pusat Data)

	

	3. Isolasi 

	☐ Elektrik (Electrical)
	☐ Mekanik (Mechanical)
	☐ Hidrolik (Hydraulic)
	☐ Pneumatik (Pneumatic)

	Deskribsi tambahan: 



	

	4. Potensi Bahaya

	☐ Tekanan Gas/ Cairan (liquid/ gas pressure)
	☐ Kebisingan (Noise)
	☐ Listrik (Electricity)
	☐ Bahaya lain (Other Prehazzards) :

	☐ Ledakan (Explostion)
	☐ Korosif (Corrosive)
	☐ Bahaya Terjepit (Pinch points)
	

	☐ Kebakaran (Fire)
	☐ Radiasi (Radiaion)
	☐ Keracunan (Toxins)
	

	☐ Kekurangan Oksigen (Oxygen difciency )
	☐ Bahaya Jatuh (Danger of falling)
	☐Pengangkatan (Lifting Ops)
	

	
	

	5. Persyaratan 

	☐ Job Safety Analysis (JSA)
	☐ Pemadam Api (Fire Extinguishers)
	☐ Pengawasan (Supervision)
	☐ Kelengkapan & Kesiapan peralatan kerja (Tools Preparation)

	☐ Rencana HSE (HSE Plan)
	☐ APD (PPE)
	☐ Grounding
	☐ Persyaratan lainnya (Others): …

	

	6. Kebakaran (Fire Safety)
	Alat Pelindung Diri (APD)
	Alat Penunjang (Support Equipment)

	☐ Sensor panas (Heat Detector)
	☐ Helmet
	☐ Glassess/ Google Full Face
	☐ Safety Barier Sign
	☐ HT

	☐ Hydrant/ Springkler
	☐ Body Harness
	☐ Pelindung Telinga
	☐ Electrical Isolation
	☐ Mechanical Isolation

	☐ APAR/ Fire Extinguisher
	☐ Gloves
	☐ Safety Shoes
	☐ Tangga (Scafolding)
	☐ Lampu (flashlight)

	
	

	7. Gas Testing

	☐ Oksigen
	☐ H2S
	☐ Flammable gas (Methane- CH4)
	☐ Pengawasan (Supervision)

	
	

	
	Jenis Gas
	Baku Mutu
	Pengukuran awal
	Tanda tangan
	Pengukuran saat bekerja
	Tanda tangan
	
	

	
	Oksigen
	Min. 19,5%
	
	
	
	
	
	
	

	
	H2S
	Max. 10 ppm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Methane-CH4
	LEL 5%
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO
	20 ppm
	
	
	
	
	
	
	

	

	8. Peminta Izin (Permit Applicant)
Saya telah memeriksa lokasi kerja dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan dan telah didiskusikan dengan seluruh pihak terkait)
(I have checked the work site and the required precautions have been taken and discussed with all involved)







(Nama vendor)
	9. Pelepasan Isolasi (De-Isolations)
☐ Elektrikal (Electrical)              ☐ Mekanikal Mechanical)

Isolasi yang terdapat pada izin telah diambil
(The Isolations applicable to the permit have taken been removed)





Isolator      : 
Tanggal     :
Pengawas : 

	

	10. Penghentian Izin Sementara (Suspension of permit)

	Saya menyatakan bahwa pekerjaan dalam izin yang telah terbit ini untuk sementara ditunda semua yang terlibat telah ditarik dan area kerja/ peralatan telah ditinggalkan dalam keadaan aman
Alasan Penundaan (Reason of suspension):




Penghenti Pekerjaan (Authorized Person):

	

	11. Pekerjaan telah selesai (Work Completion)

	Pekerjaan tersebut di atas telah selesai. Tempat kerja telah ditinggalkan dalam keadaan aman, bersih dan rapi.
(The above work has been completed. The Worksite has been left safe, clean and tidy)




	Pemegang Izin (Permit Holder)







(Nama vendor)
	Peminta Izin (Permit Applicant) 







(Nama vendor)

	

	12. Penutupan Izin (Permit Closure)

	Pekerjaan telah diinspeksi & telah selesai, isolasi telah dilepas dan area kerja aman
(The work has been inspected and is complete. The isolations have been removed and area is safe)
Pemberi Izn (Authorized Person)





(Tim Operasional Pusat Data)
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